Enfin toute une travée de notre salle était occupée par une véritable invasion de biberons de toutes formes et de tous systèmes. Malheureusement les constructeurs de ces appareils, très désireux de faire du neuf, se sont beaucoup moins préoccupés de faire simple : or, la première qualité que doit remplir un biberon étant de pouvoir être fréquemment, facilement et complètement lavé à l’eau chaude, tous les dispositifs complexes doivent être écartés ; tubes intérieurs, ajutages divers plus ou moins complexes, thermomètres, systèmes de fermeture présentant des bouchons perforés, des vis, toutes ces soit disant améliorations doivent être absolument rejetées, comme incompatibles avec la principale condition que doit remplir un biberon, le démontage instantané et le nettoyage facile.
Aussi la seule variété de biberon auquel nous avons décerné une médaille de bronze, a été la plus simple, celle de MM Brédeville et Paturel, composée uniquement d’une carafe à large goulot sur lequel se fixe une tétine très souple, qui peut aisément se retourner comme un doigt de gant pour le lavage. Ce biberon absolument élémentaire, est d’un prix modique, et la simplicité de sa construction fait qu’on n’est pas exposé à le casser en le nettoyant.
Nous avons accordé des diplômes de mention honorable aux maisons Lelièvre, de Caen ; DelacroiX-Proust et Robert, qui nous ont présenté des appareils méritants également d’être encouragés, bien qu’ils fussent d’une construction moins simple.

Exposition universelle internationale de 1889 à Paris - Rapports du jury international France - Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies - Groupe II, 2e partie - Matériel et procédés des arts libéraux. Classes 9 à 16, Alfred Picard, Paris, 1891, pages 599-600